附件1

产品统计要求

电石

按照生产工艺类型分别统计生产企业报告期内吨电石产品（折标发气量300标立方米/吨电石）综合能源消耗量和电炉电耗（见表1）。统计范围和计算方法按照《电石单位产品能源消耗限额》（GB21343）的规定进行。

表1 电石综合能源消耗量和电炉电耗统计表

单位：×××企业 报告期：2023年1月1日—12月31日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产工艺 | 吨电石综合能耗  （千克标准煤） | 吨电石电耗  （千瓦时） | 备注 |
| 密闭式电石炉 |  |  |  |

填报人： 联系电话： 填报日期：